

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFICATIONS FOR 12.3MM LAMINATE**  SIZE | 126\*1215\*12.3mm |
| QUANTITY PER BOX | 19.78 SQFT |
| CERTIFICATION | ISO 9001  ISO 14001 |
| RATING | AC3 |
| CARB COMPLIANCE | PHASE 2: 0.11 PPM  (CALIFORNIA STANDARD) |

***Los Angeles*** 2250 Yates Ave Commerce, CA 90040 Phone: 323.201.4200 Fax: 323.201.4201

***San Francisco*** 23674 Foley St Hayward, CA 94545 Phone: 510.606.1280 Fax: 510.606.1285