

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECIFICATIONS FOR 12.3MM LAMINATE**SIZE  | 126\*1215\*12.3mm  |
| QUANTITY PER BOX  | 19.78 SQFT  |
| CERTIFICATION  | ISO 9001 ISO 14001  |
| RATING  | AC3  |
| CARB COMPLIANCE  | PHASE 2: 0.11 PPM (CALIFORNIA STANDARD)  |

***Los Angeles*** 2250 Yates Ave Commerce, CA 90040 Phone: 323.201.4200 Fax: 323.201.4201

***San Francisco*** 23674 Foley St Hayward, CA 94545 Phone: 510.606.1280 Fax: 510.606.1285